
**Этикетка 40х400 мм**

Этикетка двух слойная, двух ручьевая:



Расстояние между этикетками – 7 мм

d втулки (внутренний) – 42 мм

max в рулоне 1100 штук в 2-х ручьях (550 в 1-ом ручье)

***1 слой:***

Сырье для производства:

PP NG Top White / S2045 / BG42 White

***2 слой:***

Сырье для производства:

THERMAL 200HD PLUS S2045N-BG40BR IMP