|  |  |
| --- | --- |
| ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО»  +7 (4725) 45-03-88  Россия, 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12  info@promagro.ru | www.promagro.ru | БИК 041424711  ИНН 3128102820  КПП 312801001  К/С 30101810700000000711  Р/С 40702810300030001619  в Старооскольском филиале  ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» |



**Лот к Извещению № 408 от 10.07.2017 г.**

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Работы в количестве, по ценам, способами и в сроки :

Монтаж инженерно-заградительного препятствия "Егоза" по бетонному забору

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | 1)Установка заградительного препятствия «Егоза» производится по верху железобетонного забора высотой 2,4 м (170 м - панели длиной 2,5 м, 460 м - панели длиной 6 м, 20 м - забор из блоков). Общая протяженность забора – 650м.  2) СББ «Егоза» 600/10 (5 витков) сталь оцинк. Марки 08Ю толщиной 0,5мм ГОСТ 14918-80,проволока оцинк. из высокоуглеродистой стали марки Ст 70 диам. 2,5 мм ГОСТ 7372-79.  3) Кронштейн Г-образный (под СББ600).Уголок 32х32х4мм.Покрытие: грунт ГФ-021+ эмаль ПФ-115  4) Проволока о/к т/н d=2,5мм ГОСТ 3282-74 , проволока о/к т/н d=1,6мм ГОСТ 3282-74, диаметр витка проволоки 0,6 м, количество витков на погонный метр - 5, крепление на Г-образные кронштейны.  5) Натяжное устройство 50шт.  6) Крепежный элемент кронштейна к ж/бетонному забору РДК d=12мм, шуруп с шестигранной головкой d=8мм (компл 460)  Примечание: Предложение включает в себя стоимость работ по монтажу заградительного препятствия и стоимость материалов. |
| Начальная цена | **384755,50**. с НДС 18% |

**2.** Порядок оплаты:

2.1. Покупатель производит оплату выполненных работ следующим образом:

2.1.1. предоплата 70% ,30% окончательная оплата в течении 10 банковских дней после фактической передачи работ заказчику и подписания акта приема-передачи.

**3.** Срок выполнения работ:июль 2017**.**

**4.** Особые отметки:

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к ТБ и биобезопасности | * Подрядчик заблаговременно предоставляет список сотрудников, участвующих в монтажных работах для выписки биокарт и обязуется выполнять требования, предписанные Регламентом биобезопасности ООО «АПК «Промагро»; * Заказчик оставляет за собой право отказать в посещении работникам Подрядчика территории комбикормового завода в случае нарушения ими Регламента биобезопасности или прибывшим из ветеринарно неблагополучных районов РФ; * Все работы должны быть выполнены Подрячиком с соблюдением норм и правил по ТБ и ПБ на ОПО и другими нормативными актами, действующими на территории РФ, а также в соответствии с установленными нормами в ООО «АПК «Промагро». Ответственность за соблюдение норм ТБ при выполнение работ на территории ЗПК несет Подрядчик; |

**5.** Описание лота

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование титула | Монтаж инженерно-заградительного препятствия "Егоза" по бетонному забору |
| Доставка объекта по адресу | Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел-10, проезд Ш-5, промузел, площадка «Строительная» строение №5 |
| Заказчик | ООО «АПК «ПРОМАГРО» |
| Вид | монтаж |
| Срок выполнения работ | июль |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
| Начальная цена с учетом доставки и условия платежа | 384 755,50 рублей с НДС |

**6.** Начальная максимальная цена контракта**: 384 755,50** **рублей с НДС**